{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Опросный лист","Описание модулей СРВК"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Опросный лист","index":0,"n_rows":185,"n_cols":6,"rows_kept":185,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[170,0,170,5],[176,0,176,5],[18,3,18,5],[19,0,19,5],[22,2,22,4],[23,2,23,4],[24,2,24,4],[30,0,33,1],[30,5,33,5],[34,5,36,5],[27,5,28,5],[145,0,145,1],[146,0,146,5],[147,0,147,1],[148,0,148,5],[149,0,149,1],[150,0,150,1],[138,0,138,1],[138,2,138,4],[131,2,131,4],[130,2,130,4],[130,0,130,1],[131,0,132,1],[11,0,11,1],[12,0,18,1],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,2,4,5],[5,2,5,5],[6,2,6,5],[7,2,7,5],[8,2,8,5],[9,2,9,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[12,2,12,5],[13,2,13,5],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[17,2,17,5],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[133,0,133,5],[137,0,137,1],[137,2,137,4],[134,0,134,5],[135,0,135,1],[135,2,135,4],[136,0,136,1],[136,2,136,4],[118,0,118,1],[119,0,119,1],[120,0,120,1],[116,0,116,1],[132,2,132,4],[129,0,129,5],[127,0,127,1],[121,0,121,1],[122,0,122,1],[123,0,123,1],[124,0,124,1],[125,0,125,1],[126,0,126,1],[141,0,141,1],[141,2,141,4],[142,0,142,5],[143,0,143,1],[144,0,144,1],[162,0,162,5],[108,0,108,1],[109,0,109,1],[110,0,110,5],[111,0,111,1],[112,0,112,1],[113,0,113,5],[114,0,114,1],[115,0,115,1],[117,0,117,1],[152,0,152,1],[151,0,151,5],[154,0,154,5],[155,0,155,1],[156,0,156,5],[155,2,155,4],[131,5,132,5],[100,0,100,5],[101,0,101,1],[102,0,102,1],[103,0,103,1],[104,0,104,1],[105,0,105,5],[106,0,106,1],[107,0,107,1],[140,0,140,5],[91,0,91,1],[92,0,92,1],[93,0,93,1],[94,0,94,1],[95,0,95,1],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,99,1],[82,0,82,1],[83,0,83,1],[84,0,84,1],[85,0,85,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[86,0,86,1],[90,0,90,1],[73,0,73,5],[74,0,74,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[64,0,64,1],[65,0,65,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[20,0,20,5],[34,0,34,1],[21,1,21,4],[22,5,24,5],[39,0,39,5],[40,0,40,5],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[38,0,38,1],[161,0,161,1],[182,0,182,1],[163,0,163,1],[165,0,165,1],[167,0,167,1],[35,0,35,1],[25,0,25,5],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,5],[49,0,49,5],[50,0,50,1],[51,0,51,5],[52,0,52,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[43,0,43,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[44,0,44,1],[48,0,48,1],[54,0,54,1],[53,0,53,1],[174,0,174,1],[175,0,175,1],[153,0,153,1],[184,0,184,1],[177,0,177,5],[178,0,178,1],[179,0,179,1],[180,0,180,1],[181,0,181,1],[178,2,178,4],[168,0,168,5],[169,0,169,1],[164,0,164,1],[166,0,166,5],[183,0,183,1],[171,0,171,5],[172,0,172,1],[172,2,172,4],[173,0,173,1],[158,0,158,1],[157,0,157,1],[159,0,159,5],[160,0,160,1]]}
["НПФ \"КРУГ\"     440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1    тел.: +7 (8412) 948-988     www.krug2000.ru     krug@krug2000.ru"]
["ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. Промышленный контроллер DevLink®-С1000"]
["Заполните и отправьте приложением по адресу krug@krug2000.ru"]
["Контактная информация Заказчика"]
["Компания:"]
["Адрес:"]
["Телефон:"]
["E-mail:"]
["Контактное лицо:"]
["Должность: "]
["Транспортная компания (желаемая):"]
["Адрес доставки груза:"]
["Как Вы узнали о данном продукте \n(укажите вариант ответа):",null,"      через поисковики в Интернете"]
[null,null,"      из социальных сетей (TG, VK, MAX и др.) "]
[null,null,"      контекстная реклама в Интернете"]
[null,null,"      реклама и публикации в СМИ"]
[null,null,"      по рекомендации профильных организаций и специалистов "]
[null,null,"      продукция заложена в проектной документации"]
[null,null,"      иное (укажите):"]
[]
["Характеристики аппаратной платформы                                                                                                                                                                       "]
["№ модификации процессорного модуля","Модификация процессорного модуля",null,null,null,"Комплектация процессорного модуля "]
[1,"ПЛК210-01-KR","DI 12\nDO 18 (э/м реле)",null,null,"Процессор TI AM3358 ARM Cortex-A8 800 МГц\nОбъем RAM 256 Мб, встроенная FLASH память 512 Мб,\nEthernet х 4, RS-485 х 2, RS-232 (без гальваноразвязки) 1\nUSB Device х 1, USB Host х 1, MicroSD х 1\nТемпературный диапазон -40…+55\nСтепень защиты IP20\nПитание =10…48 В"]
[2,"ПЛК210-02-KR","DI 24\nDO 12 (э/м реле)"]
[3,"ПЛК210-03-KR","DI 24\nDO 16 (транзисторные ключи)"]
["Состав контроллера"]
["                                        № контроллера\nСостав",null,"К1","К2","К3","Комментарии"]
[{"$f":"A22","v":"№ модификации процессорного модуля"},null,null,null,null,"Заказ может быть оформлен сразу для нескольких разных комплектов контроллеров (до 3 комплектов К1, К2, К3). "]
["Количество однотипных комплектов контроллеров"]
["Программные модули Системы Реального Времени Контроллера (выбрать галочкой из списка)"]
["Кол-во точек ввода/вывода контроллера\n(60, 120, 300, 500, 1000)",null,null,null,null,"Точками ввода/вывода считаются входные/выходные переменные в базе данных контроллера (с ненулевым номером платы), привязанные к модулям ввода/вывода или к драйверу внешних устройств. "]
[]
[]
[]
["Базовый модуль (без резервирования)",null,null,null,null,"В стоимость модулей (Базовый, Проф-1, Проф-2) входят: ТМ-канал или РС контроллер, модуль встроенных алгоритмов регулирования"]
["Проф-1 Резервирование контроллеров с общим набором модулей ввода/вывода"]
["Проф-2 Резервирование контроллеров и  модулей ввода/вывода"]
["Хранение архива на контроллере "]
["Межконтроллерный обмен       "]
["Драйверы связи  (выбрать галочкой из списка)"]
["Стандартные протоколы:"]
["Драйвер протоколов  MODBUS RTU (сервер/клиент)",null,null,null,null,"Установлен по умолчанию"]
["Драйвер протоколов  MODBUS TCP (сервер/клиент)",null,null,null,null,"Установлен по умолчанию"]
["Драйвер протокола МЭК 60870-5-104 (КП)"]
["Драйвер протокола МЭК 60870-5-104 (ПУ)"]
["Драйвер протокола МЭК 60870-5-101 (КП)"]
["Драйвер протокола МЭК 60870-5-101 (ПУ)"]
["Драйвер протокола МЭК 870-5-2-95 (FT3) КП"]
["Драйвер протокола СПОДЭС"]
["Специальные драйверы:"]
["Драйвер-шлюз"]
["Электросчетчики:"]
["Драйвер счетчика СЕ102"]
["Драйвер счетчика СЕ301"]
["Драйвер счетчика СЕ303"]
["Драйвер счетчика Меркурий-200"]
["Драйвер счетчика Меркурий-230"]
["Драйвер счетчика Меркурий-233"]
["Драйвер счетчика Меркурий-234"]
["Драйвер счетчика Меркурий-236"]
["Драйвер счетчика Лейне Электро-01М"]
["Драйвер счетчика Лейне Электро-03М"]
["Драйвер счетчиков ПСЧ-3АРТ.07, ПСЧ-3АРТ.09"]
["Драйвер счетчика ПСЧ-ЗТА.07"]
["Драйвер счетчиков ПСЧ-3ТМ.05М, ПСЧ-4ТМ.05М, СЭБ-1ТМ.02(М)"]
["Драйвер счетчиков СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.02М, ПСЧ-4ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.05МК"]
["Драйвер счетчика СЭБ-2А.07"]
["Драйвер счетчика Маяк Т301"]
["Драйвер счетчика СОЭ-55"]
["Драйвер счетчика НЕВА МТ 123"]
["Драйвер счетчика ISKRAEMECO"]
["Драйвер счетчика Миртек-3-РУ"]
["Драйвер счетчика ЦЭ 2727"]
["Теплосчетчики:"]
["Драйвер теплосчетчика МАГИКА - протокол D2"]
["Драйвер теплосчетчика МАГИКА (протокол Modbus)"]
["Драйвер вычислителя  ВКТ-5"]
["Драйвер вычислителя  ВКТ-7"]
["Драйвер теплосчетчика ТЭМ-05М-3"]
["Драйвер теплосчетчика ТЭМ-104"]
["Драйвер теплосчетчика ТЭМ-106"]
["Драйвер теплосчетчика ВИС.Т (протокол HydraLink)"]
["Драйвер теплосчетчика ВИС.Т (протокол ModBus)"]
["Драйвер магистрального протокола приборов Логика СПТ961"]
["Драйвер тепловычислителя СПТ941"]
["Драйвер тепловычислителя СПТ943"]
["Драйвер тепловычислителя СПТ963"]
["Драйвер теплосчетчика SA-94"]
["Драйвер теплосчетчика ТСЧВМ2"]
["Драйвер приборов Взлёт (ТСРВ-022, ТСРВ-023, ТСРВ-024, ТСРВ-034)"]
["Драйвер тепловычислителя ТВ7"]
["Драйвер теплосчетчика КМ-5"]
["Драйвер теплосчетчика СКМ-2"]
["Драйвер теплосчетчика МКТС"]
["Драйвер теплосчетчика Малахит-8"]
["Драйвер теплосчетчиков КС-202, Т-21 (через АРС-У)"]
["Драйвер теплосчетчика ТЕПЛОКОН"]
["Драйвер теплосчетчика ТМК-Н"]
["Драйвер тепловычислителя Тепло-3В"]
["Драйвер вычислителя Эльф"]
["Комплексные приборы учета (теплоэнергоконтроллеры):"]
["Драйвер контроллера ТЭКОН-19"]
["Драйвер вычислителя Ирга-2"]
["Драйвер вычислителя Ирга-2 сенсорный (исполнение 5) "]
["Драйвер теплоэнергоконтроллера «ИМ2300»"]
["Корректоры расхода газа:"]
["Драйвер магистрального протокола приборов Логика СПГ761"]
["Драйвер прибора СПГ 741"]
["Драйвер корректора объема газа ЕК260, ЕК270"]
["Драйвер корректоров объема газа ТС215  ТС220"]
["Счётчики импульсов:"]
["Драйвер счетчиков импульсов Пульсар"]
["Драйвер счетчика импульсов КВАЗАР"]
["Другие приборы:"]
["Драйвер счетчика АС-001"]
["Драйвер приборов ГиперФлоу-УИВК"]
["Драйвер приборов ГиперФлоу-3Пм"]
["Драйвер модулей Теконик"]
["Драйвер протокола SuperFlo-IIE"]
["Драйвер коммутатора ElCor-EZ"]
["Драйвер контроллера Elex-2021"]
["Драйвер приборов Днепр-7"]
["Драйвер регулятора АРТ-01"]
["Драйвер прибора ТРМ202"]
["Драйвер радиоадаптера KEDAH RA-433T"]
["Драйвер приборов Орион-2-Х"]
["Драйвер устройств БУВ, БТР-СК3, БВЧС, ИБУК"]
["Драйвер ультразвукового расходомера US800"]
[]
["Среда программирования контроллера (ИСР \"КРУГОЛ\")"]
["ИСР \"КРУГОЛ\"",null,"Количество переменных",null,null,"Комментарии"]
["Среда программирования контроллеров (для платформы ПЛК210-KR). Windows XP/ 7 (x86,x64)/ 10 (x86,x64)/ Server 2008 R2(x86,x64)/ Server 2012R2 х64/ Server 2016 х64. ",null,"до 300 (бесплатно)",null,null,"В это количество переменных входят все переменные, используемые в одной программе: как физические системные переменные для ввода сигналов в контроллер  и вывода сигналов из контроллера, так и виртуальные системные переменные, используемые для хранения результатов вычислений. Системная переменная - это переменная, описываемая в базе данных и имеющая один из следующих типов: «Входная Аналоговая»,  «Аналоговая Выходная», «Входная дискретная», «Дискретная Выходная» или «Ручной Ввод»."]
[null,null,"до 150 000"]
[]
[" Дополнительное ПО"]
["Наименование ПО",null,"Требуемое количество лицензий",null,null,"Комментарии"]
["ОРС-сервер СРВК  поддержка спецификации DA",null,null,null,null,"Поставляется бесплатно на CD-диске совместно с контроллером, функционирует без ключа защиты "]
["ОРС-сервер СРВК  поддержка спецификации DA+HDА (с программным ключом защиты).",null,null,null,null,"Программный ключ защиты привязывается к конкретному компьютеру. ОРС сервер функционирует только при наличии в контроллере модуля хранения архивов."]
["ОРС-сервер СРВК  поддержка спецификации DA+HDА\n(с электронным аппаратным ключом защиты)",null,null,null,null,"Аппаратный ключ защиты позволяет использовать ОРС-сервер без привязки к конкретному компьютеру. ОРС сервер функционирует только при наличии в контроллере модуля хранения архивов."]
[]
["Модули ввода/вывода (поддержка через SIM контроллера)"]
["Модификация",null,"Количество модулей",null,null,"Количество входов (DI) /выходов (DO) на модуле"]
["Модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210"]
["МВ210-202",null,null,null,null,"20 DI"]
["МВ210-204",null,null,null,null,"20 DI"]
["МВ210-221",null,null,null,null,"9 + 6 DI"]
["Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210"]
["МВ210-101",null,null,null,null,"8 AI"]
["Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210"]
["МК210-311",null,null,null,null,"6 DI / 8 DO"]
["МК210-312",null,null,null,null,"12 DI / 4 DO"]
["Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210"]
["МУ210-410",null,null,null,null,"16 DO"]
["МУ210-411",null,null,null,null,"24 DO"]
["Модули ввода-вывода (поддержка через драйвер ModBus контроллера)"]
["Модификация",null,"Количество",null,null,"Количество входов"]
["Модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210"]
["МВ210-212",null,null,null,null,"32 DI"]
["МВ210-214",null,null,null,null,"32 DI"]
["Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210"]
["МК210-301",null,null,null,null,"6 DI / 8 DO"]
["МК210-302",null,null,null,null,"12 DI / 4 DO"]
["Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210"]
["МУ210-401",null,null,null,null,"8 DO"]
["МУ210-402",null,null,null,null,"16 DO"]
["МУ210-403",null,null,null,null,"24 DO"]
["Модули аналогового вывода (Ethernet) МУ210"]
["МУ210-501",null,null,null,null,"8 AO"]
["Модуль измерения параметров трехфазной электрической сети МЭ210-701"]
["МИП МЭ210-701",null,null,null,null,"20 DI"]
[]
["Блок питания для ПЛК с интерфейсом Ethernet"]
["Модификация",null,"Количество",null,null,"Номинальное напряжение (Uном)"]
["БП100К-12",null,null,null,null,"12 В"]
["БП120К-24",null,null,null,null,"24 В"]
["БП60К-24",null,null,null,null,"24 В"]
[]
["Аксессуары"]
["Наименование ",null,"Количество",null,null,"Назначение"]
["Кабель MicroUSB-USB (1,8 м)",null,null,null,null,"Для настройки и программирования ПЛК210 по USB.\nПоставляется в комплекте с ПЛК210."]
["Кабель UTP RJ45-RJ45 (0,15 м)",null,null,null,null,"Для настройки, программирования и обмена ПЛК210 по Ethernet.\nПоставляется в комплекте с ПЛК210."]
["Кабель КС14 (1,8 м)",null,null,null,null,"Для подключения к системной консоли\n ПЛК210 (порт RS-232)."]
["Кабель КС16 (1,5 м)",null,null,null,null,"Для связи ПЛК210 (порт RS-232) c панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП3xx (порт PLC, RS-232)."]
["Кабель КС16 (2,5 м)",null,null,null,null,"Для связи ПЛК210 (порт RS-232) c панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП3xx (порт PLC, RS-232)."]
["Клемная колодка КК28",null,null,null,null,"Съемные клеммные колодоки \nс невыпадающими винтами (2×28)."]

{"sheet":"Описание модулей СРВК","index":1,"n_rows":41,"n_cols":3,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,1,41,1],[40,2,41,2],[26,1,30,1],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[36,1,36,2],[38,2,39,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[3,2,4,2],[14,1,18,1],[19,1,23,1],[5,1,13,1]]}
[null,"Описание модулей системы реального времени контроллеров  СРВК КРУГ"]
[null,"Система Реального Времени Контроллера, это программный комплекс, обеспечивающий выполнение функций контроллера в реальном времени."]
[null,"Название модуля","Назначение"]
[null,"Кол-во точек ввода/вывода контроллера","Точки ввода/вывода контроллера – переменные, привязанные к портам DI/DO/AI/AO или внешним устройствам (с использованием драйверов). Переменная – набор тегов (атрибутов), относящихся к одному параметру (например, токовый сигнал 4-20мА): текущие значение, метка времени, качество, начало шкалы, конец шкалы, границы сигнализации и др. В зависимости от типа каждая переменная включает от 36 до 147 различных атрибутов, которые могут быть заданы пользователем, обработаны и сформированы в СРВК автоматически."]
[null,"(60, 120, 300, 500, 1000)"]
[null,"Базовый модуль (без резервирования) ","В состав Базового модуля контроллера входят:"]
[null,null,"- Модули связи со Станцией оператора"]
[null,null,"- Модуль связи со Станцией инжиниринга"]
[null,null," - Драйверы модулей ввода/вывода DevLink-A10"]
[null,null,"- Модуль сервера базы данных реального времени"]
[null,null,"- Служба автовосстановления программ"]
[null,null,"- Модуль визуализации"]
[null,null,"- WEB-конфигуратор"]
[null,null,"Резервирование контроллеров не поддерживается!"]
[null,"Проф-1 (Резервирование контроллеров с общим набором модулей ввода/вывода)","Помимо всех функций Базового модуля включает функции, обеспечивающие автоматическое резервирование процессорной части без дублирования модулей ввода/вывода."]
[null,null,"Основные функции данного модуля:"]
[null,null,"- Передача управления резервному процессорному модулю в случае выхода из строя основного процессорного модуля"]
[null,null,"- Зеркализация данных с основного процессорного модуля контроллера на резервный и обеспечение автоматического обновления информации об изменениях конфигурации на резервном процессорном модуле"]
[null,null,"- Обеспечение безударного перехода при переходе с основного на резервный процессорный модуль."]
[null,"Проф-2 (Резервирование контроллеров и  модулей ввода/вывода)","Помимо всех функций Базового модуля включает функции, обеспечивающие 100% автоматическое резервирование контроллеров."]
[null,null,"Основные функции данного модуля:"]
[null,null,"- Передача управления резервному контроллеру в случае выхода из строя процессорного модуля или модулей ввода/вывода основного контроллера"]
[null,null,"- Зеркализация данных с основного контроллера на резервный, диагностика каналов передачи данных"]
[null,null,"- Обеспечение безударного перехода при переходе с основного на резервный контроллер или процессорный модуль."]
[null,"WEB-конфигуратор  (входит в состав модулей: Базовый, Проф-1, Проф-2)","Позволяет пользователю настраивать параметры работы контроллера с любого компьютера сети (в т.ч. Интернет) с помощью Web-браузера.\nВходит в состав модулей: Базовый, Проф-1, Проф-2"]
[null,"Хранение архива на контроллере ","Позволяет формировать и сохранять архивы в памяти контроллера. Архивы могут сохраняться как в оперативной, так и в энергонезависимой памяти контроллера в зависимости от решаемой задачи."]
[null,"Межконтроллерный обмен       ","Модуль межконтроллерного обмена предназначен для создания распределенных систем с использованием обмена данными между несколькими контроллерами."]
[null,null,"Модуль выполняет следующие функции:"]
[null,null,"- Обмен оперативными и расчетными значениями базы данных"]
[null,null,"- Обмен значениями атрибутов переменных базы данных"]
[null,null,"- Диагностика каналов связи межконтроллерного обмена"]
[null,"ТМ-канал (входит в состав модулей: Базовый, Проф-1, Проф-2)","ТМ-канал позволяет организовать информационный обмен оперативными и историческими данными по медленным и неустойчивым каналам связи. Идеально подходит для связи с устройствами по радиоканалу или GSM/GPRS-каналу низкого качества."]
[null,"Встроенные алгоритмы  регулирования  (входит в состав модулей: Базовый, Проф-1, Проф-2)","Модуль позволяет создавать контуры ПИД - регулирования. Разветвленная система сигнализаций, функции «динамических» и «статических» балансировок, компенсации люфтов, а также множество других дополнительных настроек позволяют реализовать самые разнообразные системы регулирования без единой строчки пользовательского программного кода!"]
[null,"Среда программирования контроллера (ИСР \"КРУГОЛ\")"]
[null,"Интегрированная среда разработки КРУГОЛ позволяет выполнять генерацию БД контроллера, настройку трендов, компиляцию и отладку программ Пользователя, написанных на технологическом языке КРУГОЛ, а также загрузку откомпилированных модулей в контроллер и их отладку непосредственно на контроллере"]
[null,"Количество переменных от 300 и более","Количество системных переменных, используемых в одной программе: «Входная Аналоговая»,  «Аналоговая Выходная», «Входная дискретная», «Дискретная Выходная» и «Ручной Ввод». Промежуточные переменные в это количество не входят!"]
[null,"Дополнительное ПО"]
[null,"Имитатор системы реального времени контроллера ","Имитатор СРВК – программный комплекс, реализующий все базовые функции Системы Реального Времени Контроллера за исключением функций опроса модулей ввода/вывода, а также сторонних устройств с использованием драйверов. Имитатор СРВК полностью повторяет алгоритмы обработок переменных БД контроллера, позволяет отлаживать программы пользователя с имитацией входных/выходных сигналов, осуществлять межконтроллерный обмен с другими имитаторами и контроллерами, передавать данные в SCADA КРУГ-2000. Подробнее по ссылке https://www.krug2000.ru/products/ppr/srvk/imitator-srvk.html "]
[null,"ОРС-сервер СРВК  поддержка спецификации DA","OPC-сервер предназначен для организации информационного обмена с системой реального времени контроллера, имеющей в своём составе модуль «TM-канал». Подробнее по ссылке https://www.krug2000.ru/products/ppr/opc/1439.html"]
[null,"ОРС-сервер СРВК  поддержка спецификации DA+HDА"]
[null,"ОРС-сервер протоколов MODBUS (до 30 тегов бесплатно)","OPC-сервер предназначен для организации информационного обмена по протоколу MODBUS RTU/TCP. Подробнее по ссылке https://www.krug2000.ru/products/ppr/opc/opc-server-modbus.html"]